# Указания за работа

За да избегнете преждевременното износване на тласкача, избягвайте да предизвиквате изстрели без поставени скоби или пирони.
След приклчюване на дейностите настройте ударната сила върху колелото за регулира на предварителия избор на ударната сила (7) на по-ниска стойност, за да облекчите обтегателната пружина.

Поставете внимателно носа на телбода (1). Детайли от мека дървесина (напр. от бор) могат да бъдат повредени вследствие на силно притискане.

## Освобождаване на блокирания

- Сваляйте акумулаторната батерия от електроинструмента преди всякакви дейности по последния.

- Зареждайте магазина своевременно. Твърде къса лента може да е причината за блокирането.

Отделни крепежни елементи могат да се заклещят в канала за изстрелване. Ако това се случва често, свържете се с оторизиран клиентски сервиз на Bosch.

- Поставете електроинструмента върху равна повърхност.
- Натиснете отключването на магазина (13) и при това изтеглете магазина (12) назад.
- Отстранете заседналия крепежен елемент. Използвайте за тази цел при нужда клещи.
- Натиснете магазина (12) назад, докато щракне на място.

Ако крепежният елемент не може да се отстрани по този начин, каналът за изстрелване трябва да се отвори (вж. фиг. E1–E2):

- Отпуснете спусъка .
- Извадете акумулаторната батерия от електроинструмента.
- Изпразнете магазина (12).
- Свалете предпазната капачка (18).
- Разхлабете винтовете за отваряне/затваряне на канала за изстрелване (3) с помощта на ключа вътрешен шестостен (22) и свалете капака на канала за изстрелване (2), като го плъзнете и повдигнете, така че каналът за изстрелване да може да се отвори.
- Отстранете заседналия крепежен елемент. Използвайте за тази цел при нужда клещи.
- Затворете канала за изстрелване, като поставите капака на канала за изстрелване (2) отгоре и го натиснете до упор към корпуса на електроинструмента.
- Затегнете винтовете за отваряне/затваряне на канала за изстрелване (3) с помощта на ключа вътрешен шестостен (22).
- Монтирайте предпазната капачка (18) отново.
- Заредете отново магазина (12).

## Смяна на предпазната капачка (вж. фиг. C)

Указание: Работата без предпазна капачка (18) не е разрешена.

Можете да замените предпазната капачка (18) с капачка за водач на тел (19).

- Отпуснете спусъка (5).
- Изключете електроинструмента и извадете акумулаторната батерия (10).
- Издърпайте предпазната капачка (18) от носа на такера (1).
- Закрепете капачката на водача на тел (19) към носа на такера (1).
  Сега електроинструментът може да бъде пуснат отново в експлоатация.

Указание: Работа на такера с капачка за водач на тел (вж. фиг. D).