# Datos técnicos

Grapadora a batería |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Número de impactos | min-1 | 30
Objetos a introducir
Tiras de grapas |  | Grapas de lomo estrecho
Bosch tipo A) |  | TK 40
Ancho | mm | 5,8
Longitud | mm | 15 20 25
Tiras de clavos |  | Clavos para clavadora
Bosch tipo B) |  | SK 50
Anchura de cabeza | mm | 2,0
Longitud | mm | 16 19 25 30
Capacidad (elementos de fijación) |  | 100
PesoC) | kg | 2,1
Temperatura ambiente permitida durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y en el almacenamiento | °C | −20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V....W-.
Cargadores recomendadosE) |  | AL 18...

A)

  Tipos de grapas alternativos: Rapid tipo 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Tipos de clavos alternativos: Rapid tipo 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  sin baterías (el peso de la batería puede consultarse en www.bosch-diy.com.)

D)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

E)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.