# Технические данные

Аккумуляторный скобозабиватель |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Частота ударов | уд/мин | 30
Крепежный материал
Обойма скоб |  | Узкие задние скобы
Bosch, типA) |  | TK 40
Ширина | мм | 5,8
Длина | мм | 15 20 25
Лента с гвоздями |  | Гвозди с потайной головкой
Bosch, типB) |  | SK 50
Ширина головки | мм | 2,0
Длина | мм | 16 19 25 30
Вместимость (крепежный материал) |  | 100
ВесC) | кг | 2,1
Допустимая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииD) и хранении | °C | −20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V....W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваE) |  | AL 18...

A)

  альтернативный тип скоб: Rapid тип 606, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 23 мм, 25 мм

B)

  альтернативный тип гвоздей: Rapid тип 8, 15 мм, 20 мм, 25 мм

C)

  без аккумулятора (массу аккумулятора см. на сайте www.bosch-professional.com.)

D)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

E)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.