# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Клун за хефтање со заштитно капаче
(2) | Капак на каналот за пукање
(3) | Завртки за отворање/затворање на каналот за пукање
(4) | Работно светло
(5) | Чкрапало
(6) | Ознака за претходно подесување на јачината на удар
(7) | Вртливо копче за претходно подесување на јачината на удар
(8) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(9) | Копче за отклучување на батерија
(10) | Батерија
(11) | Приказ за наполнетост на батеријата
(12) | Магацин
(13) | Механизам за отклучување на муницијата
(14) | Отвори за разделници
(15) | Излезни хефт иглички/клинец
(16) | РазделникA)
(17) | Складирање на заштитно капаче
(18) | Заштитно капаче
(19) | Капаче за водилка за жициA)
(20) | Ленти со хефт игличкиA)
(21) | Ленти со клинциA)
(22) | Клуч со внатрешна шестаголна глава
(23) | Приказ за дополнување

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.