# Magasini täitmine (vt jooniseid A1−A3)

- Kasutage ainult Boschi originaaltarvikuid. Klambrilööja täppisosad, nt salv, löögiseadis ja löögikanal, on ette nähtud kasutamiseks Boschi klambrite ja naeltega. Teised tootjad kasutavad teistsuguse kvaliteediga terast ja teiste mõõtmetega klambreid/naelu.

Järeltäitmisnäidiku (23) vaateaknast näete, kas salves on veel klambreid või naelu.

- Asetage elektriline tööriist lamedale pinnale.
- Vajutage magasini vabastajat (13) ja tõmmake samal ajal magasin (12) tahapoole välja.
- Sisestage klambririba (20) või naelariba (21).
  Juhis: jälgige naelte või klambrite sisestamisel erinevaid sisestusasendeid (vt jooniseid A2–A3). Naelad pannakse magasinis alumisele servale (vt joonist A2). Klambrid pannakse magasinis ülemisele servale (vt joonist A3). Lükake naelad või klambrid pärast sisestamist magasinis täiesti ette. Jälgige märgistust.
- Lükake magasin (12) tagasi, kuni see fikseerub.

- Salve avamisel, täitmisel ja sulgemisel ärge kasutage jõudu.