# Tilbehør til hæftning med ensartet afstand

Med et særligt tilbehør kan el-værktøjet bruges til at hæfte med ensartet afstand fra materialets kant. Tilbehøret er egnet til AdvancedTacker 18V-25.

- Med afstandsholderen (16) kan du indstille en ensartet afstand fra inddrivningsgenstanden og til materialekanten fra 1 cm til 5,5 cm.

Bemærk: Når du fylder magasinet (12), skal afstandsholderen (16) afmonteres fra el-værktøjet.

## Hæftning med ensartet afstand til materialekanten (se billede B1−B2)

Bemærk! Ved hæftning med ensartet afstand skal afstandsholderen (16) klikkes ind i udsparingerne (14) på el-værktøjet.

- Ilæg en passende klammerække (20) eller sømrække (21).
- Klik derefter næserne til afstandsholderen (16) ind i en udsparing (14) på el-værktøjet, som giver den passende afstand til materialekanten.
- Før el-værktøjet lodret over emnet, indtil emnekanten ligger an mod den forreste kant af afstandsholderen (16).
- Tryk el-værktøjet godt nedad, indtil hæftenæsen (1) er trykket helt ind.
- Hold pressetrykket fast, og tryk på udløseren (5).
- Når klammen/sømmet er drevet helt ind, skal du slippe udløseren (5), løfte hæftenæsen fra (1) materialet og flytte hæftenæsen (1) langs emnekanten.
- Placer derefter den næste klamme eller det næste søm.