# Remplissage du chargeur (voir figures A1−A3)

- N’utilisez que des accessoires Bosch d’origine. Les éléments de précision de l’agrafeuse tels que chargeur, coulisseau et canal d’éjection sont adaptés aux agrafes et pointes de marque Bosch. Les autres fabricants utilisent des qualités d’acier et des dimensions d’agrafes différentes.

La fenêtre de l’indicateur de recharge (23) permet de voir s’il reste des agrafes ou pointes dans le chargeur.

- Posez l’outil électroportatif sur une surface plane.
- Appuyez sur le dispositif de déverrouillage (13) tout en poussant le chargeur (12) vers l’arrière.
- Insérez la bande d’agrafes (20) ou la bande de pointes (21).
  Remarque : Lors de l’insertion de pointes ou d’agrafes dans le chargeur, tenez compte du fait que les positions d’insertion diffèrent (voir figures A2–A3). Les pointes doivent être logées dans le chargeur contre le bord inférieur (voir figure A2). Les agrafes doivent être logées dans le chargeur contre le bord supérieur (voir figure A3). Après avoir inséré les pointes ou agrafes dans le chargeur, poussez-les à fond vers l’avant. Tenez compte du marquage.
- Remettez en place le chargeur (12) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

- Ne forcez pas lorsque vous ouvrez, alimentez et fermez le chargeur d’agrafes.