# Darbo patarimai

Daužiklio nusidėvėjimą sumažinsite, jei vengsite tuščių šūvių.
Baigę darbą smūgio jėgos reguliatoriaus ratuką (7) nustatykite į mažesnės smūgio jėgos padėtį, tuomet įtempimo spyruoklė nebus apkrauta.

Atsargiai pridėkite segiklio noselę (1). Per stipriai spaudžiant, minkštus ruošinius (pvz., pušies) galima pažeisti.

## Užstrigusių dalių šalinimas

- Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio techninės priežiūros darbus, iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.

- Laiku užpildykite apkabą. Per trumpa juostelė gali būti strigimo priežastis.

Pavienės tvirtinimo priemonės šūvio kanale gali užstrigti. Jei tai pasitaiko dažniau, susisiekite su Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.

- Elektrinį įrankį padėkite ant lygaus paviršiaus.
- Paspauskite apkabos fiksatorių (13) ir išimkite apkabą (12), traukdami ją atgal.
- Pašalinkite užstrigusią tvirtinimo priemonę. Jei reikia, naudokite reples.
- Įstumkite atgal apkabą (12), kol ji užsifiksuos.

Jei tvirtinimo priemonės tokiu būdu pašalinti nepavyksta, reikia atidaryti šūvio kanalą (žr. E1–E2 pav.):

- Atleiskite paleidimo mygtuką .
- Iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių .
- Nuimkite apkabą (12).
- Nuimkite apsauginį dangtelį (18).
- Šešiabriauniu raktu (22) atsukite varžtą šūvio kanalui atidaryti/uždaryti (3) ir nuimkite šūvio kanalo dangtelį (2), t. y. jį pastumkite ir kilstelėkite, kad šūvio kanalas atsidarytų.
- Pašalinkite užstrigusią tvirtinimo priemonę. Jei reikia, naudokite reples.
- Uždarykite šūvio kanalą, t. y. uždėkite šūvio kanalo dangtelį (2) ir visiškai pristumkite jį prie elektrinio įrankio korpuso.
- Šešiabriauniu raktu (22) užveržkite varžtą šūvio kanalui atidaryti/uždaryti (3).
- Vėl uždėkite apsauginį dangtelį (18).
- Užpildykite apkabą (12).

## Apsauginio dangtelio keitimas (žr. C pav.)

Nuoroda: be apsauginio dangtelio (18) dirbti draudžiama.

Vietoje apsauginio dangtelio (18) galite uždėti laido kanalo dangtelį (19).

- Atleiskite paleidimo mygtuką (5).
- Išjukite elektrinį įrankį ir išimkite akumuliatorių (10).
- Nuo segtuvo noselės (1) nuimkite apsauginį dangtelį (18).
- Ant segiklio noselės (1) uždėkite laido kanalo dangtelį (19).
  Tada elektrinį įrankį galima įjungti.

Nuoroda: kalimas su laido kanalo dangteliu (žr. D pav.).