# Papildoma įranga kalimui vienodu atstumu

Naudojant specialų papildomą reikmenį, elektrinį įrankį, skirtą sąsagėlėms ir vinims kalti, galima naudoti vienodu atstumu nuo medžiagos krašto. Papildoma įranga yra skirta tik AdvancedTacker 18V-25.

- Įtaisu vienodiems tarpams išlaikyti (16) galite nustatyti vienodą nuo 1 cm iki 5,5 cm tvirtinimo elemento atstumą nuo medžiagos krašto.

Nuoroda: norėdami užpildyti apkabą (12), nuo elektrinio įrankio nuimkite įtaisą vienodiems tarpams išlaikyti (16).

## Kalimas vienodu atstumu iki medžiagos krašto (žr. B1−B2 pav.)

Nuoroda: norint kalti vinis ar sąsagėles vienodu atstumu, įtaisą vienodiems tarpams išlaikyti (16) reikia įspausti į elektriniame įrankyje esančias išpjovas (14).

- Įdėkite tinkamą sąsagėlių juostelę (20) arba vinių juostelę (21).
- Įtaiso vienodiems tarpams išlaikyti (16) noseles vieną po kitos įstatykite į elektriniame įrankyje esančią išpjovą (14), kuri nurodo tinkamą atstumą iki medžiagos krašto.
- Vedžiokite elektrinį įrankį ruošinio paviršiumi, kol ruošinio kraštas priglus prie įtaiso vienodiems tarpams išlaikyti (16) priekinės briaunos.
- Elektrinį įrankį tvirtai spauskite, kol segiklio noselę (1) visiškai įspausite.
- Nemažindami prispaudimo jėgos, paspauskite paleidimo mygtuką (5).
- Kai sąsagėlė/vinis bus visiškai įvaryta, atleiskite paleidimo mygtuką (5), atkelkite segiklio noselę (1) nuo medžiagos ir paslinkite segiklio noselę (1) palei ruošinio briauną.
- Kalkite kitą sąsagėlę arba kitą vinį.