# Fylle magasinet (se bilde A1−A3)

- Bruk bare originalt Bosch-tilbehør. Stiftepistolens presisjonsdeler som magasin, stempel og skuddkanal er tilpasset stifter og spiker fra Bosch. Andre produsenter bruker andre stålkvaliteter og mål.

I kontrollvinduet til påfyllingsindikatoren (23) ser du om det fortsatt er stifter eller spikre i magasinet.

- Plasser elektroverktøyet på en flat overflate.
- Trykk på magasinutløseren (13), og trekk samtidig magasinet (12) bakover og ut.
- Legg inn de båndede stiftene (20) eller spikrene (21).
  Merk: Når du setter inn spiker eller stifter, må du være oppmerksom på de forskjellige innsettingsposisjonene (se bilder A2–A3). Spikrene settes inn i magasinet i nedre kant (se bildet A2). Stiftene settes inn i magasinet i øverste kant (se bildet A3). Når du har satt spikrene eller stiftene inn i magasinet, skyver du dem helt frem. Ta hensyn til markeringen.
- Skyv magasinet (12) tilbake til det låses.

- Bruk ikke makt ved åpning, påfylling og lukking av magasinet.