# Принадлежности за работа на такера с равни разстояния

Със специална принадлежност електроинструментът може да се използва за закрепване на еднакво разстояние от ръба на материала. Принадлежността е подходяща само за AdvancedTacker 18V-25.

- С раздалечителя (16) можете да зададете равномерно разстояние на крепежния елемент от 1 cm до 5,5 cm от ръба на материала.

Указание: За зареждане на магазина (12) трябва да демонтирате раздалечителя (16) от електроинструмента.

## Закрепете на равномерно разстояние от ръба на материала (вж. фиг. B1−B2)

Указание: Раздалечителят (16) трябва да се захване в жлебовете (14) на електроинструмента за закрепване на равномерно разстояние.

- Поставете в електроинструмента подходяща лента със скоби (20) или лента с пирони (21).
- Щракнете зъбчетата на раздалечителя (16) едно след друго във вдлъбнатина (14) на електроинструмента, което задава подходящото разстояние до ръба на материала.
- Прекарайте електроинструмента вертикално над детайла, докато ръбът на детайла опре в предния ръб на раздалечителя (16).
- Притиснете електроинструмента здраво надолу, докато носът на такера (1) се прибере напълно.
- Задръжте електроинструмента притиснат и натиснете спусъка (5).
- След пълното забиване на скобата/пирона освободете спусъка (5), повдигнете носа на такера (1) от материала и преместете носа на такера (1) по ръба на детайла.
- Поставете следващата скоба или следващия пирон.