# Вказівки щодо роботи

Уникайте холостих прострілів, щоб зменшити спрацювання бойка.
Після завершення роботи встановіть ударну силу на коліщатку попереднього вибору ударної сили (7) на низьке значення, щоб зняти натяг пружини.

Обережно вставте носик скобозабивного пістолета (1). М’які заготовки (напр., сосна) можуть пошкодитися, якщо на них сильно натискати.

## Усунення застрягання

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом виймайте акумуляторну батарею з нього.

- Своєчасно заповнюйте магазин. Занадто коротка стрічка може бути причиною застрягання.

Окремі кріпильні засоби можуть застрягти у випускному каналі. Якщо це трапляється часто, зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.

- Покладіть електроінструмент на плоску поверхню.
- Натисніть кнопку розблокування магазину (13) та вийміть магазин (12) рухом назад.
- Вийміть застряглий кріпильний засіб. За потреби використовуйте для цього плоскогубці.
- Посуньте магазин (12) назад до фіксації.

Якщо не вдається витягти кріпильний засіб таким способом, слід відкрити випускний канал (див. мал. E1–E2):

- Відпустіть пусковий гачок .
- Вийміть акумулятор з електроінструмента.
- Спорожніть магазин (12).
- Зніміть захисний ковпачок (18).
- Відкрутіть гвинти відкривання/закривання випускного каналу (3) за допомогою ключа-шестигранника (22) і зніміть кришку випускного каналу (2) для цього посуньте й підніміть кришку, відкриється випускний канал.
- Вийміть застряглий кріпильний засіб. За потреби використовуйте для цього плоскогубці.
- Закрийте випускний канал, для цього встановіть кришку випускного каналу (2) і повністю до упору посуньте до корпусу електроінструмента.
- Затягніть гвинти відкривання/закривання випускного каналу (3) за допомогою ключа-шестигранника (22).
- Встановіть на місце захисний ковпачок (18).
- Знову заповніть магазин (12).

## Заміна захисного ковпачка (див. мал. C)

Примітка. Працювати без захисного ковпачка (18) не дозволяється.

Можна замінити захисний ковпачок (18) напрямним ковпачком для дроту (19).

- Спустіть пусковий гачок (5).
- Вимкніть електроінструмент та вийміть акумуляторну батарею (10).
- Зніміть захисний ковпачок (18) з носика скобозабивного пістолета (1).
- Встановіть напрямний ковпачок для дроту (19) на носик скобозабивного пістолета (1).
  Тепер електроінструментом знову можна користуватися.

Примітка. Скріплення скобами з напрямним ковпачком для дроту (див. мал. D).