# إرشادات العمل

تجنب الطلقات الفارغة لتقليل تآكل سنبك الدق.
بعد انتهاء الأعمال اضبط قوة الطرق على قيمة منخفضة عن طريق طارة الضبط المسبق لقوة الطرق (7) لتخفيف التحميل على نابض الشد.

ضع رأس الدباسة (1) بحرص. إن قطع الشغل الطرية (خشب الصنوبر مثلا) قد تتلف من جراء زيادة ضغط الارتكاز عليها.

## تحرير الاستعصاء

- انزع المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية.

- املأ الخزانة بالوقت المناسب. قد يتسبب الشريط القصير للغاية في الاستعصاء.

يمكن أن تنحشر أدوات تثبيت فردية في قناة الإطلاق. إذا تكرر حدوث ذلك، يُرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد من بوش.

- ضع العدة الكهربائية على سطح مستوٍ.
- اضغط على مفتاح فك إقفال الخزانة (13) واخلع الخزانة بسحبها (12) إلى الخلف.
- قم بإزالة أداة التثبيت المستعصية. استخدم كماشة عند اللزوم.
- حرك الخزانة (12) إلى مكانها الأصلي إلى أن تثبت.

إذا تعذّر إزالة أداة التثبيت بهذه الطريقة، يجب فتح قناة الإطلاق (انظر الصور E1–E2):

- اترك الزناد .
- أخرج المركم من العدة الكهربائية.
- قم بتفريغ الخزانة (12).
- قم بإزالة غطاء الوقاية (18).
- قم بفك اللوالب لفتح/إغلاق قناة الإطلاق (3) باستخدام المفتاح سداسي الرأس (22) ثم أزل غطاء قناة الإطلاق (2) عن طريق تحريكه ورفعه بحيث يمكن فتح القناة.
- قم بإزالة أداة التثبيت المستعصية. استخدم كماشة عند اللزوم.
- أغلق قناة الإطلاق، عن طريق وضع غطائها (2) ودفعه بالكامل حتى يصل إلى المصد عند جسم العدة الكهربائية.
- أحكم ربط اللوالب لفتح/إغلاق قناة الإطلاق (3) باستخدام المفتاح سداسي الرأس (22).
- أعد تركيب غطاء الوقاية (18).
- املأ الخزانة (12) مرة أخرى.

## تغيير غطاء الوقاية (انظر الصورة C)

ملحوظة: لا يجوز العمل دون غطاء الوقاية (18).

يمكنك استبدال غطاء الوقاية (18) من خلال غطاء توجيه السلك (19).

- اترك الزناد (5).
- قم بإيقاف العدة الكهربائية وأخرج المركم (10).
- اسحب غطاء الوقاية (18) من رأس الدباسة (1).
- قم بتثبيت غطاء توجيه السلك (19) على رأس الدباسة (1).
  عندئذ يمكن إعادة تشغيل العدة الكهربائية.

ملاحظة: التدبيس مع وجود غطاء توجيه السلك (انظر الصورة D).