# Указания по применению

В целях меньшего износа бойка сократите число холостых спусков.
После завершения работы установите силу удара на установочном колёсике предварительного выбора силы удара (7) низкое значение, чтобы ослабить натяжную пружину.

Установите носик скобозабивного пистолета (1), соблюдая осторожность. Мягкие заготовки (например, сосновая древесина) могут повредиться, если на них сильно нажимать.

## Устранение заклинивания

- До начала любых работ с электроинструментом, выньте из него аккумулятор.

- Своевременно заполняйте магазин. Слишком короткая полоса может стать причиной заедания.

Отдельные крепежные элементы могут застревать в спусковом канале. Если это случается часто, обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.

- Положите электроинструмент на ровную поверхность.
- Нажмите кнопку разблокировки магазина (13) и извлеките магазин (12), потянув назад.
- Удалите заклинивший крепежный элемент. Для этого при необходимости используйте плоскогубцы.
- Вставьте магазин (12) обратно до фиксации.

Если крепежный элемент не удается извлечь таким образом, необходимо открыть спусковой канал (см. рис. E1–E2):

- Отпустите спусковой механизм .
- Выньте аккумулятор из электроинструмента.
- Опорожните магазин (12).
- Снимите защитный колпачок (18).
- Ослабьте винты для открывания/закрывания спускового канала (3) с помощью ключа с внутренним шестигранником (22) и снимите крышку спускового канала (2), сдвинув и приподняв ее так, чтобы можно было открыть спусковой канал.
- Удалите заклинивший крепежный элемент. Для этого при необходимости используйте плоскогубцы.
- Закройте спусковой канал, установив крышку спускового канала (2) и задвинув ее до упора к корпусу электроинструмента.
- Затяните винты для открывания/закрывания спускового канала (3) с помощью ключа с внутренним шестигранником (22).
- Установите защитный колпачок (18) на место.
- Снова заполните магазин (12).

## Замена защитного колпачка (см. рис. C)

Указание: работа без защитного колпачка (18) не допускается.

Защитный колпачок (18) можно заменить направляющим колпачком (19).

- Отпустите спусковой механизм (5).
- Выключите электроинструмент и извлеките аккумулятор (10).
- Снимите защитный колпачок (18) с носика скобозабивателя (1).
- Закрепите направляющий колпачок (19) на носике скобозабивателя (1).
  Теперь электроинструмент можно снова ввести в эксплуатацию.

Указание: забивание скоб с направляющим колпачком (см. рис. D).