# A tár feltöltése (lásd A1−A3 ábrákat)

- Csak eredeti Bosch gyártmányú tartozékokat használjon. A tűzőgép precíziós alkatrészei, mint a tár, az ütőfej és a kilövőcsatorna Bosch gyártmányú kapcsok kilövésére vannak optimalizálva. Más gyártó cégek eltérő minőségű és méretű acélalkatrészeket használnak.

Az utántöltés kijelzés kémlelőablakán (23) látható, hogy van-e még kapocs, ill. szeg a tárban.

- Helyezze az elektromos kéziszerszámot sík felületre.
- Nyomja meg a tárreteszelés kioldását (13), és húzza ki hátrafelé a tárat (12).
- Tegye be a (20) kapocsszalagot, illetve a (21) szegszalagot.
  Megjegyzés: A szögek, ill. kapcsok behelyezésekor ügyeljen a különböző behelyezési pozíciókra (lásd A2–A3 ábra). A szögeket a tárban az alsó szélen kell elhelyezni (lásd A2 ábra). A kapcsokat a tárban a felső szélen kell elhelyezni (lásd A3 ábra). Miután behelyezte a szögeket vagy kapcsokat a tárba, tolja őket egészen előre. Figyelje a jelölést.
- Tolja vissza a tárat (12), amíg az be nem pattan a helyére.

- A magazin felnyitásakor, megtöltésekor és lezárásakor ne alkalmazzon erőszakot.