# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) | Tackerneus met beschermkapje
(2) | Afdekking van het schotkanaal
(3) | Schroeven voor openen/sluiten van het schotkanaal
(4) | Werklicht
(5) | Activeringsknop
(6) | Markering voor instelling slagkracht
(7) | Instelknop voor instelling slagkracht
(8) | Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
(9) | Accu-ontgrendelingsknop
(10) | Accu
(11) | Accu-oplaadaanduiding
(12) | Magazijn
(13) | Magazijnontgrendeling
(14) | Uitsparingen voor afstandhouder
(15) | Uitgang niet/spijker
(16) | AfstandhouderA)
(17) | Opbergvoorziening beschermkapje
(18) | Beschermkapje
(19) | DraadgeleidingskapjeA)
(20) | NietstripA)
(21) | SpijkerstripA)
(22) | Binnenzeskantsleutel
(23) | Bijvulaanduiding

A)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.