# Instructions d’utilisation

Évitez des déclenchements à vide pour réduire l’usure du poinçon.
Au terme des travaux, réglez la molette de présélection de force de frappe (7) sur une petite valeur afin de détendre le ressort.

Appliquez avec précaution le nez de l’agrafeuse (1) contre la pièce. L’agrafeuse risque de laisser des traces sur les pièces en matériau tendre (par ex. en pin) lors d’une pression trop forte.

## Suppression des blocages

- Retirez l’accu Avant tous travaux sur l’outil électroportatif.

- Refaites le plein du chargeur à temps. Le blocage peut être causé par l’utilisation d’une bande trop courte.

Il peut arriver que des agrafes/pointes se coincent dans le canal d’éjection. Si ce problème se produit fréquemment, contactez un centre de service Bosch agréé.

- Posez l’outil électroportatif sur une surface plane.
- Appuyez sur le dispositif de déverrouillage (13) tout en poussant le chargeur (12) vers l’arrière.
- Retirez l’agrafe/la pointe qui est restée coincée. Servez-vous pour cela d’une pince si nécessaire.
- Remettez en place le chargeur (12) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Si cela ne permet pas de retirer l’agrafe/la pointe, il faut ouvrir le canal d’éjection (voir figures E1–E2) :

- Relâchez la gâchette .
- Retirez la batterie de l’outil électroportatif.
- Videz le chargeur (12).
- Retirez le cache de protection (18).
- Desserrez les vis pour l’ouverture/la fermeture du canal d’éjection (3) à l’aide de la clé six pans mâle (22) et retirez le couvre-canal d’éjection (2) en le poussant et le soulevant jusqu’à pouvoir ouvrir le canal d’éjection.
- Retirez l’agrafe/la pointe qui est restée coincée. Servez-vous pour cela d’une pince si nécessaire.
- Fermez le canal d’éjection en remettant en place le couvre-canal d’éjection (2) et en le poussant jusqu’en butée contre le boîtier de l’outil électroportatif.
- Serrez les vis pour l’ouverture/la fermeture du canal d’éjection (3) à l’aide de la clé six pans mâle (22).
- Remontez le cache de protection (18).
- Remplissez à nouveau le chargeur (12).

## Remplacement du cache de protection (voir figure C)

Remarque : Il n’est pas permis d’utiliser l’agrafeuse sans cache de protection (18).

Vous pouvez remplacer le cache de protection (18) par un cache guide-fil (19).

- Relâchez la gâchette (5).
- Arrêtez l’outil électroportatif et retirez la batterie (10).
- Dégagez le cache de protection (18) du nez de l’agrafeuse (1).
- Fixez le cache guide-fil (19) sur le nez de l’agrafeuse (1).
  L’outil électroportatif ensuite à nouveau prêt à l’emploi.

Remarque : Agrafage avec cache guide-fil (voir figure D).