# Tartozék egyenletes távolsággal történő tűzéshez

Egy speciális tartozékkal az elektromos kéziszerszámmal az anyag szélétől egyenletes távolságra is lehet tűzni. A tartozék csak a AdvancedTacker 18V-25 típushoz alkalmas.

- A távtartóval (16) beállíthatja a kapocs vagy szög anyag szélétől egyenlő távolságban történő belövését 1 cm és 5,5 cm között.

Megjegyzés: a tár (12) feltöltéséhez a távtartót (16) le kell szerelni az elektromos kéziszerszámról.

## Tűzés az anyag szélétől egyenlő távolságban (lásd B1−B2 ábra)

Megjegyzés: a távtartót (16) az egyenlő távolságban történő tűzéshez az elektromos kéziszerszám (14) mélyedéseibe be kell pattintani.

- Helyezzen be a megfelelő (20) kapocsszalagot vagy (21) szegszalagot.
- Pattintsa a távtartó (16) kiemelkedéseit egymás után az elektromos kéziszerszám mélyedéseibe (14), míg az anyag szélétől a megfelelő távolságot nem biztosítja.
- Az elektromos kéziszerszámot vezesse függőlegesen a munkadarabra, míg a munkadarab éle a távtartó elülső éléhez (16) nem ütközik.
- Nyomja erőteljesen le az elektromos kéziszerszámot, amíg a (1) tűzőorr teljesen benyomódik.
- Tartsa fenn a készülékre gyakorolt nyomást és nyomja meg röviden a (5) kioldót.
- Miután a készülék teljesen behajtotta a kapcsot/szeget, engedje el a kioldót (5), emelje el a tűzőorrot (1) az anyagról, és csúsztassa tovább azt (1) a munkadarab széle mentén.
- Helyezze be a következő kapcsot vagy szeget.