# Wskazówki dotyczące pracy

Należy unikać pustych strzałów, aby zmniejszyć zużycie się stempla udarowego.
Po zakończeniu pracy należy za pomocą pokrętła wstępnego wyboru siły udaru (7) ustawić siłę udaru na niską wartość, aby odciążyć sprężynę.

Ostrożnie przyłożyć nosek zszywacza (1) do materiału. Mocne przyłożenie zszywacza mogłoby uszkodzić miękki materiał (np. drewno sosny).

## Usuwanie zaklinowanych elementów mocujących

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyjąć akumulator z niego.

- Należy w porę uzupełnić magazynek. Zbyt krótki wkład może powodować blokowanie się elementów mocujących.

Pojedyncze elementy mocujące mogą zaklinować się w kanale wylotowym. Jeżeli będzie się to zdarzać często, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.

- Położyć elektronarzędzie na równej powierzchni.
- Nacisnąć przycisk zwalniania blokady magazynka (13) i wyjąć magazynek (12), pociągając go równocześnie do tyłu.
- Usunąć zaklinowany element mocujący. W razie potrzeby należy do tego użyć szczypiec.
- Wsunąć magazynek (12) do końca, aby zaskoczył w zapadce.

Jeśli element mocujący nie daje się usunąć w ten sposób, należy otworzyć kanał wylotowy (zob. rys. E1–E2):

- Zwolnić wyzwalacz .
- Wyjąć akumulator z elektronarzędzia.
- Opróżnić magazynek (12).
- Zdjąć osłonę (18).
- Odkręcić śruby do otwierania/zamykania kanału wylotowego (3) przy użyciu klucza sześciokątnego (22) i zdjąć osłonę kanału wylotowego (2) przesuwając ją i unosząc, tak aby można było otworzyć kanał wylotowy.
- Usunąć zaklinowany element mocujący. W razie potrzeby należy do tego użyć szczypiec.
- Zamknąć kanał wylotowy, zakładając ponownie osłonę kanału wylotowego (2) i dosuwając ją całkowicie do ogranicznika i obudowy elektronarzędzia.
- Mocno dokręcić śruby do otwierania/zamykania kanału wylotowego (3) przy użyciu klucza sześciokątnego (22).
- Ponownie zamontować osłonę (18).
- Ponownie napełnić magazynek (12).

## Wymiana osłony (zob. rys. C)

Wskazówka: Praca bez osłony (18) jest niedozwolona.

Osłonę (18) można zastąpić osłoną prowadnika (19).

- Zwolnić wyzwalacz (5).
- Wyłączyć elektronarzędzie i wyjąć akumulator (10).
- Zdjąć osłonę (18) z noska zszywacza (1).
- Zamocować osłonę prowadnika (19) na nosku zszywacza (1).
  Można teraz ponownie uruchomić elektronarzędzie.

Wskazówka: Zszywanie z osłoną prowadnika (zob. rys. D).