# Accesoriu pentru capsarea cu distanţă uniformă

Cu ajutorul unui accesoriu special, scula electrică poate fi utilizată pentru capsarea cu distanţă uniformă. Accesoriile sunt adecvate numai pentru AdvancedTacker 18V-25.

- Cu distanţierul (16) poţi regla o distanţă uniformă a elementului de fixare de 1 cm până la 5,5 cm faţă de muchia materialului.

Observaţie: Pentru alimentarea magaziei (12) trebuie să demontezi distanţierul (16) de la scula electrică.

## Capsarea cu distanţă uniformă faţă de muchia materialului (consultă imaginile B1−B2)

Observaţie: Pentru capsarea cu distanţă uniformă, distanţierul (16) trebuie să fie înclichetat în degajările (14) sculei electrice.

- Introdu o bandă de capse (20) sau o bandă de cuie corespunzătoare (21).
- Înclichetează succesiv ciocurile distanţierului (16) în degajarea (14) sculei electrice care indică distanţa adecvată faţă de muchia materialului.
- Condu scula electrică perpendicular deasupra piesei de prelucrat, până când muchia piesei de prelucrat se află la nivelul muchiei anterioare a distanţierului (16).
- Apasă ferm în jos scula electrică până când ciocul capsatorului (1) este coborât complet.
- Menţine o forţă de apăsare constantă şi apasă declanşatorul (5).
- După introducerea completă a capsei/cuiului, eliberează declanşatorul (5), ridică ciocul capsatorului (1) de pe material şi deplasează ciocul capsatorului (1) de-a lungul muchiei piesei de prelucrat.
- Amplasează capsa următoare sau cuiul următor.