# Första användningen

Avtryckarspärren som är kopplad till den rörliga häftklacken (1) förhindrar oavsiktlig häftning om avtryckaren (5) råkar tryckas in.

## Enstaka avfyrning

- Sätt an häftklacken (1) fast först mot arbetsstycket tills den är helt intryckt.
- Upprätthåll trycket och tryck på avtryckaren (5).
- Efter fullständig intryckning, släpp avtryckaren (5) och lyft häftklacken (1) från arbetsstycket.