# Accesorio para grapar a una distancia uniforme

Con un accesorio especial, la herramienta eléctrica puede utilizarse para grapar a una distancia uniforme del borde del material. El accesorio solo es adecuado para AdvancedTacker 18V-25.

- Con el distanciador (16) puede ajustar una distancia uniforme del objeto que se va a introducir desde 1 cm hasta 5,5 cm del borde del material en seis niveles.

Nota: Para llenar el cargador (12) se debe desmontar el distanciador (16) de la herramienta eléctrica.

## Engrapado con distancia uniforme al borde del material (ver figuras B1−B2)

Nota: El distanciador (16) debe encajarse en las aberturas (14) de la herramienta eléctrica con una distancia uniforme para el grapado.

- Coloque una tira de grapas (20) o una tira de clavos (21) apropiada.
- Encaje los salientes del distanciador (16) uno tras otro en una abertura (14) en la herramienta eléctrica que proporcione la distancia adecuada al borde del material.
- Guíe la herramienta eléctrica de forma perpendicular a la pieza de trabajo hasta que el borde de la pieza de trabajo se apoye en el borde delantero de la grapadora de papel/distanciador (16).
- Presione la herramienta eléctrica firmemente hacia abajo hasta que el cabezal de apoyo (1) quede completamente presionada.
- Mantenga la presión y pulse el disparador (5).
- Después de que la grapa/el clavo se haya introducido completamente, suelte el disparador (5), eleve el saliente de la grapadora (1) del material y desplace el saliente de la grapadora (1) a lo largo del borde de la pieza de trabajo.
- Posicione la siguiente grapa o clavo.