# Οδηγίες εργασίας

Μην ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν ο γεμιστήρας είναι άδειος.
Μετά το τέλος των εργασιών ρυθμίστε τη δύναμη κρούσης στον τροχίσκο ρύθμισης στην προεπιλογή της κρουστικής δύναμης (7) σε μια χαμηλότερη τιμή, για την αποφόρτιση του ελατηρίου τάσης.

Τοποθετήστε τη μύτη του καρφωτικού (1) προσεκτικά πάνω. Τα μαλακά επεξεργαζόμενα κομμάτια (π.χ. ξύλο πεύκου) μπορεί να υποστούν ζημιά με την ισχυρή πίεση.

## Λύσιμο των εμπλοκών

- Πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο αφαιρέστε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο.

- Γεμίστε το γεμιστήρα έγκαιρα. Μια πολύ μικρή ταινία μπορεί να είναι η αιτία για την εμπλοκή.

Ξεχωριστά υλικά στερέωσης μπορούν να μπλοκάρουν στην κάννη. Εάν αυτό συμβαίνει τακτικά, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Bosch.

- Ακουμπήστε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Πατήστε την απασφάλιση του γεμιστήρα (13) και αφαιρέστε τον γεμιστήρα (12) προς τα πίσω.
- Απομακρύνετε το μαγκωμένο υλικό στερέωσης. Χρησιμοποιήστε γι’ αυτό, όταν χρειάζεται, μια τσιμπίδα.
- Σπρώξτε τον γεμιστήρα (12) πίσω, μέχρι να ασφαλίσει.

Εάν το υλικό στερέωσης δεν μπορεί να αφαιρεθεί με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ανοίξει η κάννη (βλέπε εικόνες E1–E2):

- Αφήστε τη σκανδάλη ελεύθερη.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Αδειάστε τον γεμιστήρα (12).
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα (18).
- Λύστε τις βίδες για το άνοιγμα/κλείσιμο της κάννης (3) με τη βοήθεια του κλειδιού εσωτερικού εξαγώνου (22) και αφαιρέστε το κάλυμμα της κάννης (2), μετακινώντας το και σηκώνοντάς το, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει η κάννη.
- Απομακρύνετε το μαγκωμένο υλικό στερέωσης. Χρησιμοποιήστε γι’ αυτό, όταν χρειάζεται, μια τσιμπίδα.
- Κλείστε την κάννη, τοποθετώντας το κάλυμμα της κάννης (2) και σπρώχνοντά το εντελώς μέχρι τέρμα στο περίβλημα του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Σφίξτε τις βίδες για το άνοιγμα/κλείσιμο της κάννης (3) με τη βοήθεια του κλειδιού εσωτερικού εξαγώνου (22) σταθερά.
- Συναρμολογήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα (18).
- Γεμίστε τον γεμιστήρα (12) ξανά.

## Αλλαγή προστατευτικού καλύμματος (βλέπε εικόνα C)

Υπόδειξη: Η εργασία χωρίς προστατευτικό κάλυμμα (18) δεν επιτρέπεται.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το προστατευτικό κάλυμμα (18) με ένα καπάκι οδηγού σύρματος (19).

- Αφήστε τη σκανδάλη (5) ελεύθερη.
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία (10).
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα (18) από τη μύτη του καρφωτικού (1).
- Στερεώστε το καπάκι του οδηγού σύρματος (19) στη μύτη του καρφωτικού (1).
  Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί τώρα να τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Υπόδειξη: Κάρφωμα με καπάκι οδηγού σύρματος (βλέπε εικόνα D).