# Technische gegevens

Accutacker |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Aantal slagen | min-1 | 30
Inslagvoorwerpen
Nietstrip |  | Nieten met smalle rug
Bosch typeA) |  | TK 40
Breedte | mm | 5,8
Lengte | mm | 15 20 25
Spijkerstrip |  | Koploze spijker
Bosch typeB) |  | SK 50
Kopbreedte | mm | 2,0
Lengte | mm | 16 19 25 30
Inhoud (bevestigingsmiddelen) |  | 100
GewichtC) | kg | 2,1
Toegestane omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | −20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V....W-.
Aanbevolen oplaadapparatenE) |  | AL 18...

A)

  alternatieve niettypes: Rapid type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternatieve spijkertypes: Rapid type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  zonder accu (het gewicht van de accu vindt je op www.bosch-diy.com.)

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

E)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.