# Date tehnice

Capsator cu acumulator |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Număr de percuţii | min-1 | 30
Elemente de fixare
Bandă de capse |  | Capse cu spate îngust
Tip BoschA) |  | TK 40
Lăţime | mm | 5,8
Lungime | mm | 15 20 25
Bandă de cuie |  | Cui cu cap înecat
Tip BoschB) |  | SK 50
Lăţimea capului | mm | 2,0
Lungime | mm | 16 19 25 30
Capacitate (element de fixare) |  | 100
GreutateC) | kg | 2,1
Temperatură ambientală admisă în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | −20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V ....W-.
Încărcătoare recomandateE) |  | AL 18...

A)

  Tipuri alternative de capse: Rapid tip 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Tipuri alternative de cuie: Rapid tip 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  fără acumulator (greutatea acumulatorului este disponibilă pe www.bosch-diy.com.)

D)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

E)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.