# Uvedení do provozu

Blokování nastřelení, které je spojené s pohyblivým nosem sponkovačky (1), zabraňuje neúmyslnému spuštění nastřelení v případě neúmyslného stisknutí spouště (5).

## Jednotlivé nastřelování

- Nejprve nasaďte nos sponkovačky (1) pevně na obrobek tak, aby byl úplně zatlačený.
- Udržujte přítlak a poté stiskněte spoušť (5).
- Po úplném nastřelení spoušť (5) uvolněte a zvedněte nos sponkovačky (1) z obrobku.