# Punjenje spremnika (vidjeti slike A1−A3)

- Koristite samo originalan Bosch pribor. Precizni dijelovi pribijača, kao što su spremnik, potiskivač i kanal za izbacivanje, prilagođeni su Bosch spajalicama i čavlima. Ostali proizvođači koriste druge kvalitete čelika i dimenzije.

Na kontrolnom prozorčiću pokazivača dopunjavanja (23) možete vidjeti ima li još spajalica ili čavala u spremniku.

- Položite električni alat na ravnu površinu.
- Pritisnite deblokadu spremnika (13) i pritom izvucite spremnik (12) prema natrag.
- Umetnite uložak sa spajalicama (20) ili uložak s čavlima (21).
  Napomena: Pri umetanju čavala ili spajalica pazite na različite položaje umetanja (vidjeti slike A2–A3). Čavli se stavljaju u spremnik na donji rub (vidjeti sliku A2). Spajalice se stavljaju u spremnik na gornji rub (vidjeti sliku A3). Nakon umetanja u spremnik gurnite čavle ili spajalice skroz prema naprijed. Pridržavajte se oznake.
- Gurnite spremnik (12) natrag da se uglavi.

- Ne primjenjujte silu pri otvaranju, punjenju i zatvaranju spremnika.