# Pribor za glavom heftalice sa ravnomernim razmakom

Sa posebnim priborom, električni alat može se koristiti za spajanje sa ravnomernim razmakom od ivice materijala. Pribor odgovara samo za AdvancedTacker 18V-25.

- Pomoću odstojnika (16) možete da podesite ravnomerno rastojanje predmeta za zakivanje od 1 cm do 5,5 cm od ivice materijala.

Napomena: Za opremanje magacina (12) morate da demontirate odstojnik (16) sa električnog alata.

## Heftanje sa ravnomernim rastojanjem od ivice materijala (videti slike B1−B2)

Napomena: Odstojnik (16) za heftanje sa ravnomernim rastojanjem mora ravnomerno da ulegne u otvore (14) na električnom alatu.

- Umetnite odgovarajuću traku spajalica (20) ili traku eksera (21).
- Glave odstojnika (16) jednu za drugom pričvrstite u otvor (14) na električnom alatu koji označava odgovarajuće rastojanje od ivice materijala.
- Električni alat vodite vertikalno preko radnog komada, tako da se ivica radnog komada nalazi na prednjoj ivici odstojnika (16).
- Električni alat pritisnite čvrsto nadole, tako da glava heftalice (1) bude potpuno utisnuta.
- Održavajte pritisak i kratko pritisnite okidač (5).
- Nakon potpunog zakivanja spajalice/eksera, otpustite okidač (5), podignite glavu heftalice (1) sa materijala i pomerite glavu heftalice (1) duž ivice radnog komada.
- Postavite sledeću spajalicu ili sledeći ekser.