# Tehnični podatki

Akumulatorski spenjalnik |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Število udarcev | min–1 | 30
Elementi za pribijanje
Komplet sponk |  | Sponke z ozkim hrbtnim delom
TipA) Bosch |  | TK 40
Širina | mm | 5,8
Dolžina | mm | 15 20 25
Komplet žebljev |  | Žeblji s topo glavico
TipB) Bosch |  | SK 50
Širina glave | mm | 2,0
Dolžina | mm | 16 19 25 30
Zmogljivost (pritrdilni elementi) |  | 100
TežaC) | kg | 2,1
Dovoljena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | −20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V....W-.
Priporočeni polnilnikiE) |  | AL 18...

A)

  Alternativne vrste sponk: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Alternativne vrste žebljev: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-diy.com.)

D)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

E)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.