# Dane techniczne

Zszywacz akumulatorowy |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Liczba udarów | min–1 | 30
Elementy mocujące (wbijane)
Zszywki (wkład) |  | Zszywki z wąskim grzbietem
Bosch TypA) |  | TK 40
szerokość | mm | 5,8
długość | mm | 15 20 25
Gwoździe (wkład) |  | Gwoździe z łbem spęcznionym
Bosch TypB) |  | SK 50
szerokość łba | mm | 2,0
długość | mm | 16 19 25 30
Pojemność (elementy mocujące) |  | 100
WagaC) | kg | 2,1
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | −20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V....W-.
Zalecane ładowarkiE) |  | AL 18...

A)

  Alternatywne typy zszywek: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Alternatywne typy gwoździ: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-diy.com.)

D)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

E)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.