# Rifornimento del caricatore (vedere figg. A1−A3)

- Utilizzare esclusivamente accessori originali Bosch. I componenti di precisione della graffatrice, quali caricatore, punzone e canale di espulsione, sono armonizzati per le graffe e i chiodi di Bosch. Altri produttori utilizzano qualità di acciaio e dimensioni diverse.

Dalla finestrella di controllo dell'indicatore di riempimento (23) si vede se nel caricatore ci sono ancora graffe o chiodi.

- Appoggiare l’elettroutensile su una superficie piana.
- Premere lo sbloccaggio caricatore (13), estraendo contemporaneamente all’indietro il caricatore (12).
- Introdurre il nastro di graffe (20) o il nastro di chiodi (21).
  Avvertenza: quando si inseriscono chiodi o graffe, prestare attenzione alle posizioni di inserimento diverse (vedere figg. A2–A3). I chiodi si inseriscono nel caricatore sul bordo inferiore (vedere fig. A2). Le graffe si inseriscono nel caricatore sul bordo superiore (vedere fig. A3). Dopo l’inserimento nel caricatore, spingere i chiodi o le graffe completamente in avanti. Rispettare il segno.
- Spingere all’indietro il caricatore (12) sino a farlo scattare in posizione.

- Non esercitare forza quando si apre il caricatore, né quando lo si rifornisce o lo si richiude.