# Lippaan täyttö (katso kuvat A1−A3)

- Käytä vain alkuperäisiä Bosch-tarvikkeita. Sinkiläpistoolin tarkkuusosat (esimerkiksi lipas, iskutanko ja iskukanava) on suunniteltu Bosch-tarvikevalikoiman sinkilöille ja nauloille. Muut valmistajat käyttävät muita teräslaatuja ja mitoituksia.

Täyttöosoittimen (23) ikkunasta näet, onko lippaassa vielä sinkilöitä/nauloja.

- Aseta sähkötyökalu tasaiselle alustalle.
- Paina lippaan vapautinta (13) ja vedä lipas (12) takakautta ulos.
- Aseta sinkilänauha (20) tai naulanauha (21) paikalleen.
  Huomautus: huomioi erilaiset asennuskohdat, kun asetat naulat tai sinkilät lippaaseen (katso kuvat A2–A3). Naulat asetetaan lippaan alareunaan (katso kuva A2). Sinkilät asetetaan lippaan yläreunaan (katso kuva) A3). Kun olet asettanut naulat tai sinkilät lippaaseen, työnnä ne täysin eteen. Huomioi merkintä.
- Työnnä lipas (12) paikalleen niin, että se lukittuu.

- Älä käytä voimaa lippaan avaamiseen, täyttämiseen tai sulkemiseen.