# Заполнение магазина (см. рис. A1−A3)

- Используйте только оригинальные Bosch принадлежности. Прецизионные детали скобозабивателя, такие как магазин, толкатель и спусковой канал подходят для использования скоб Bosch. Другие изготовители применяют другие марки стали и размеры.

Через окошко для контроля индикатора заполнения магазина (23) можно увидеть, остались ли в магазине скобы или гвозди.

- Положите электроинструмент на ровную поверхность.
- Нажмите кнопку разблокировки магазина (13) и извлеките магазин (12), потянув назад.
- Вставьте обойму скоб (20) или ленту с гвоздями (21).
  Указание: при вкладывании гвоздей или скоб обращайте внимание на различные положения установки (см. рис. A2–A3). Гвозди вкладываются в магазин по нижнему краю (см. рис. A2). Скобы вкладываются в магазин по верхнему краю (см. рис. A3). После вкладывания гвоздей или скоб в магазин продвиньте их до упора вперед. Следите за маркировкой.
- Вставьте магазин (12) обратно до фиксации.

- Не применяйте силу при открытии, наполнении и закрытии магазина.