# Ставање во употреба

Блокадата на чкрапалото што е поврзано со подвижниот клун за хефтање (1) го спречува ненамерното испукување доколку ненамерно се притисне чкрапалото (5).

## Поединечно активирање

- Поставете го цврсто клунот за хефтање (1) најпрво на делот што се обработува, додека не се притисне целосно.
- Насочете го право притисокот и притиснете на чкрапалото (5).
- Откако ќе ги искористите сите хефт иглички, отпуштете го чкрапалото (5) и подигнете го клунот за хефтање (1) од делот што се обработува.