# Üzembe helyezés

A mozgatható (1) tűzőorral összekapcsolt kioldó reteszelő meggátolja egy lövés akaratlan kioldását, ha véletlenül megnyomja a (5) kioldót.

## Egyenkénti kioldás

- A (1) tűzőorrot először nyomja szorosan a munkadarabra, hogy az teljesen nyomódjon be.
- Tartsa fenn a készülékre gyakorolt nyomást és nyomja meg röviden a (5) kioldót.
- Miután a készülék teljesen elvégezte a tűzést, engedje el a (5) kioldót és emelje le a (1) tűzőorrot a munkadarabról.