# Műszaki adatok

Akkumulátoros tűzőgép |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Ütésszám | perc-1 | 30
Tűzéshez használható kapcsok és szegek
Kapocsszalag |  | Keskenyhátú kapcsok
Bosch típus A) |  | TK 40
Szélesség | mm | 5,8
Hossz | mm | 15 20 25
Szögszalag |  | T-szegek
Bosch típus B) |  | SK 50
Fejszélesség | mm | 2,0
Hossz | mm | 16 19 25 30
Befogadóképesség (rögzítőelem) |  | 100
SúlyC) | kg | 2,1
Megengedett környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | −20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V ....W-.
Javasolt töltőkészülékekE) |  | AL 18...

A)

  Alternatív tűzőkapocstípusok: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Alternatív szegtípusok: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-diy.com oldalon található.)

D)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

E)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.