# Додатоци за хефтање со рамномерно растојание

Со специјална опрема, електричниот алат може да се користи за хефтање на рамномерно растојание од работ на материјалот. Опремата е наменета само за AdvancedTacker 18V-25.

- Со разделникот (16) може да поставите рамномерно растојание на муницијата од 1 cm до 5,5 cm од работ на материјалот.

Напомена: за полнење на магацинот (12) мора да го демонтирате разделникот (16) од електричниот алат.

## Пневматско хефтање со рамномерно растојание до работ на материјалот (види слики B1−B2)

Напомена: Разделникот (16) за пневматското хефтање со рамномерно растојание мора да се притисне во отворите (14) на електричниот алат.

- Ставете го внатре соодветниот сет на хефт иглички (20) или ленти со клинци (21).
- Притиснете ги едно по друго клуновите на разделникот (16) во еден отвор (14) на електричниот алат, што обезбедува соодветно растојание до работ на материјалот.
- Водете го електричниот алат вертикално над делот што се обработува, додека работ на делот што се обработува не лежи на предниот раб на разделникот (16).
- Цврсто притиснете го надолу електричниот алат, додека клунот за хефтање (1) целосно не се притисне.
- Насочете го право притисокот и притиснете на чкрапалото (5).
- Откако целосно ќе ги искористите сите хефт иглички/клинци, отпуштете го чкрапалото (5), подигнете го клунот за хефтање (1) од материјалот и поместете го клунот за хефтање (1) по работ на делот што се обработува.
- Ставете ја следната хефт игличка или следниот клинец.