# Γέμισμα του γεμιστήρα (βλέπε εικόνες A1−A3)

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα Bosch. Τα εξαρτήματα ακριβείας του καρφωτικού, όπως γεμιστήρας, έμβολο και κάννη είναι προσαρμοσμένα στους συνδετήρες και στα καρφιά της Bosch. Άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές ποιότητες χάλυβα και διαφορετικές διαστάσεις.

Στο παράθυρο ελέγχου της ένδειξης συμπλήρωσης (23) βλέπετε, εάν βρίσκονται ακόμη συνδετήρες ή καρφιά στον γεμιστήρα.

- Ακουμπήστε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Πατήστε την απασφάλιση του γεμιστήρα (13) και αφαιρέστε τον γεμιστήρα (12) προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε μέσα την ταινία συνδετήρων (20) ή την ταινία καρφιών (21).
  Υπόδειξη: Κατά την τοποθέτηση των καρφιών ή των συνδετήρων προσέξτε στις διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης (βλέπε εικόνες A2–A3). Τα καρφιά τοποθετούνται στον γεμιστήρα στην κάτω ακμή (βλέπε εικόνα A2). Οι συνδετήρες τοποθετούνται στον γεμιστήρα στην επάνω ακμή (βλέπε εικόνα A3). Σπρώξτε τα καρφιά ή τους συνδετήρες μετά την τοποθέτηση στον γεμιστήρα εντελώς προς τα εμπρός. Προσέξτε το μαρκάρισμα.
- Σπρώξτε τον γεμιστήρα (12) πίσω, μέχρι να ασφαλίσει.

- Μην ασκήσετε βία όταν ανοίγετε, γεμίζετε και κλείνετε τον γεμιστήρα.