# Τεχνικά στοιχεία

Καρφωτικό μπαταρίας |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Αριθμός κρούσεων | min-1 | 30
Αντικείμενα καρφώματος
Ταινία συνδετήρων |  | Συνδετήρες με λεπτή ράχη
Τύπος BoschA) |  | TK 40
Πλάτος | mm | 5,8
Μήκος | mm | 15 20 25
Ταινία καρφιών |  | Καρφιά μικρής κεφαλής
Τύπος BoschB) |  | SK 50
Πλάτος κεφαλής | mm | 2,0
Μήκος | mm | 16 19 25 30
Χωρητικότητα (υλικά στερέωσης) |  | 100
ΒάροςC) | kg | 2,1
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V....W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςE) |  | AL 18...

A)

  Εναλλακτικοί τύποι συνδετήρων: Rapid τύπος 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Εναλλακτικοί τύποι καρφιών: Rapid τύπος 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε κάτω από www.bosch-diy.com.)

D)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

E)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.