# Ingebruikname

De met de beweeglijke tackerneus (1) gekoppelde activeringsblokkering voorkomt abusievelijk activeren van een schot bij een per ongeluk ingedrukte activeringsknop (5).

## Enkelschotsmodus

- Zet de tackerneus (1) eerst stevig op het werkstuk tot deze helemaal ingedrukt is.
- Houd de aandrukkracht in stand en duw op de activeringsknop (5).
- Nadat de niet/spijker er helemaal ingeslagen is, laat u de activeringsknop (5) los en tilt u de tackerneus (1) van het werkstuk af.