# Acessórios para agrafar com distância uniforme

Com um acessório especial, a ferramenta elétrica pode ser usada para agrafar a uma distância uniforme da borda do material. O acessório só é indicado para o AdvancedTacker 18V-25.

- Com o distanciador (16) pode ajustar em seis níveis uma distância uniforme do elemento fixador de 1 cm a 5,5 cm do rebordo do material.

Nota: para carregar o carregador (12) é necessário desmontar o distanciador (16) da ferramenta elétrica.

## Agrafar com distância uniforme em relação ao rebordo do material (ver figuras B1−B2)

Nota: o distanciador (16) tem de ser encaixado nos entalhes (14) na ferramenta elétrica para agrafar com distância uniforme.

- Insira uma tira de agrafos (20) ou tira de pregos (21) adequada.
- Clique sucessivamente no nariz do distanciador (16) num entalhe (14) na ferramenta elétrica, que especifique a distância adequada em relação ao rebordo do material.
- Conduza a ferramenta elétrica verticalmente sobre a peça, até que o rebordo da peça encoste no rebordo dianteiro do distanciador (16).
- Pressione a ferramenta elétrica para baixo, até que o nariz do agrafador (1) esteja totalmente pressionado.
- Mantenha a força de pressão e prima o disparador (5).
- Depois de o agrafo/prego estar completamente cravado, solte o disparador (5), levante o nariz do agrafador (1) do material desloque o nariz do agrafador (1) ao longo do rebordo da peça.
- Posicione o próximo agrafo ou o próximo prego.