# Carregar o carregador (ver figuras A1−A3)

- Utilize apenas acessórios originais Bosch. As peças de precisão do agrafador, como o carregador, a haste e o canal de disparo estão adaptadas aos agrafos e pregos da Bosch. Outros fabricantes utilizam outras qualidades de aço e dimensões.

No visor de inspeção da indicação de reenchimento (23) pode ver se ainda existem agrafos ou pregos no carregador.

- Coloque a ferramenta elétrica sobre uma superfície plana.
- Pressione o desbloqueio do carregador (13) e retire o carregador (12) puxando para trás.
- Coloque a tira de agrafos (20) ou de pregos (21).
  Nota: ao inserir pregos ou agrafos, preste atenção às diferentes posições de inserção (ver figuras A2–A3). Os pregos são colocados no carregador na borda inferior (ver figura A2). Os agrafos são colocados no carregador na borda superior (ver figura A3). Depois de inserir os pregos ou agrafos no carregador, empurre-os totalmente para frente. Observe a marca.
- Empurre o carregador (12) para trás, até que engate.

- Não exercer força ao abrir, equipar ou fechar o magazine.