# Біркелкі қашықтықта степлермен бекітуге арналған керек-жарақ

Арнайы керек-жарақтың көмегімен электр құралын біркелкі қашықтықта степлермен бекіту үшін материал жиегінен пайдалануға болады. Керек-жарақ тек AdvancedTacker 18V-25 үшін жарамды.

- Қашықтағы ұстағыш (16) материал жиегінен 1 см мен 5,5 см аралығындағы қағып кіргізу затының біркелкі қашықтығын реттеуге мүмкіндік береді.

Нұсқау: қорапты (12) толтыру үшін қашықтағы ұстағышты (16) электр құралынан бөлшектеу қажет.

## Материал жиегіне дейін біркелкі қашықтықта степлермен бекіту (B1−B2 суреттерін қараңыз)

Нұсқау: қашықтағы ұстағышты (16) біркелкі қашықтықта степлермен бекіту үшін электр құралындағы ойықтарға (14) кіргізу қажет.

- Жарамды қапсырма жолағын (20) немесе шеге жолағын (21) енгізіңіз.
- Қашықтағы ұстағыштың (16) ұштарын электр құралындағы ойықтарға (14) дәйекті түрде салыңыз, материал жиегіне дейін жарамды қашықтық сақталуы керек.
- Дайындама жиегі қашықтағы ұстағыштың (16) алдыңғы жиегінде орналасқанша, электр құралын дайындама үстінен түзу өткізіңіз.
- Электр құралын, степлер тиегі (1) толықтай кіргенше, төмен қарай қатты басыңыз.
- Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (5) басыңыз.
- Қапсырма/шеге толық қағылғаннан кейін, іске қосу құрылғысын (5) жіберіңіз де, степлер тиегін (1) материалдан көтеріп алыңыз және степлер тиегін (1) дайындама жиегінің бойымен жылжытыңыз.
- Келесі қапсырманы немесе келесі шегені орналастырыңыз.