# Colocação em ‌funcionamento

O bloqueio de disparo acoplado ao nariz móvel do agrafador (1) impede uma ativação acidental do disparo caso o disparador (5) seja pressionado inadvertidamente.

## Disparo individual

- Coloque o nariz do agrafador (1)primeiro fixamente sobre a peça até que o mesmo esteja totalmente pressionado.
- Mantenha a força de pressão e prima o disparador (5).
- Depois de o agrafo estar completamente cravado, solte o disparador (5) e levante o nariz do agrafador (1) da peça.