# Lisätarvike nitomiseen tasaisin välein

Erikoistarvikkeen avulla sähkötyökalua voi käyttää nidontaan tasaisin välein materiaalin reunaan nähden. Lisätarvike soveltuu vain mallille AdvancedTacker 18V-25.

- Välikkeellä (16) voit säätää sinkilän tasaisen 1–5,5 cm välin materiaalin reunan suhteen.

Huomautus: lippaan (12) täyttöä varten välike (16) täytyy irrottaa sähkötyökalusta.

## Nitominen tasaisin välein materiaalin reunan suhteen (katso kuvat B1−B2)

Huomautus: välike (16) pitää napsauttaa tasaisin välein tehtävää nitomista varten sähkötyökalussa oleviin aukkoihin (14).

- Asenna sopivan kokoinen sinkilänauha (20) tai naulanauha (21).
- Napsauta peräkkäin välikkeen (16) nokat sellaiseen sähkötyökalussa olevaan aukkoon (14), jolla saat sopivan välin materiaalin reunan suhteen.
- Ohjaa sähkötyökalu pystysuuntaisesti työkappaleen päälle, kunnes työkappaleen reuna koskettaa välikkeen (16) etureunaa.
- Paina sähkötyökalua alaspäin, kunnes sinkiläpistoolin nokka (1) painautuu kokonaan sisään.
- Pidä kunnolla työkappaletta vasten ja paina liipaisinta (5).
- Kun sinkilä/naula on ammuttu kiinni, vapauta liipaisin (5), nosta sinkiläpistoolin nokka (1) ylös materiaalin pinnalta ja siirrä sinkiläpistoolin nokkaa (1) työkappaleen reunaa pitkin.
- Kohdista seuraava sinkilä tai naula.