# Teknik veriler

Akülü zımba tabancası |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Darbe sayısı | darbe/dak | 30
Sabitleme nesneleri
Zımba teli şeridi |  | Dar sırtlı kancalar
Bosch TipiA) |  | TK 40
Genişlik | mm | 5,8
Uzunluk | mm | 15 20 25
Çivi şeridi |  | Baş çivisi
Bosch TipiB) |  | SK 50
Kafa genişliği | mm | 2,0
Uzunluk | mm | 16 19 25 30
Kapasite (Sabitleme aracı) |  | 100
AğırlıkC) | kg | 2,1
Şarj sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V....W-.
Önerilen şarj cihazlarıE) |  | AL 18...

A)

  alternatif ataç tipleri: Rapid Tip 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternatif tırnak tipleri: Rapid Tip 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Aküsüz (akü ağırlığı için bkz. www.bosch-diy.com.)

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

E)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.