# Technische Daten

Akku-Tacker |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Schlagzahl | min-1 | 30
Eintreibgegenstände
Klammerstreifen |  | Schmalrückenklammern
Bosch Typ A) |  | TK 40
Breite | mm | 5,8
Länge | mm | 15 20 25
Nagelstreifen |  | Stauchkopfnägel
Bosch Typ B) |  | SK 50
Kopfbreite | mm | 2,0
Länge | mm | 16 19 25 30
Fassungsvermögen (Befestigungsmittel) |  | 100
GewichtC) | kg | 2,1
erlaubte Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V ....W-.
empfohlene LadegeräteE) |  | AL 18...

A)

  alternative Klammertypen: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternative Nageltypen: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  ohne Akku (Das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-diy.com.)

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

E)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.