# Техникалық деректер

Аккумуляторлық степлер |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Соққы саны | мин-1 | 30
Қағып кіргізу заттары
Қапсырма жолағы |  | Тар қапсырмалар
Bosch түріA) |  | TK 40
Ені | мм | 5,8
Ұзындығы | мм | 15 20 25
Шеге жолағы |  | Тұйықтаушы бастиегі бар шеге
Bosch түріB) |  | SK 50
Бастиек ені | мм | 2,0
Ұзындығы | мм | 16 19 25 30
Сыйымдылығы (бекіткіш құралдар) |  | 100
СалмағыC) | кг | 2,1
Зарядтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V ....W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларE) |  | AL 18...

A)

  балама қапсырма түрлері: Rapid түрі 606, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 23 мм, 25 мм

B)

  балама шеге түрлері: Rapid түрі 8, 15 мм, 20 мм, 25 мм

C)

  аккумуляторсыз (аккумулятор салмағы туралы ақпаратты келесі сайттан таба аласыз: www.bosch-diy.com.)

D)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

E)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.