# Mise en marche

Le blocage d’enclenchement couplé au nez mobile (1) de l’agrafeuse évite tout déclenchement involontaire si vous appuyez par mégarde sur la gâchette (5).

## Déclenchement au coup par coup

- Appliquez d’abord le nez de l’agrafeuse (1) fermement contre la pièce jusqu’à ce qu’il s’enfonce complètement.
- Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (5).
- Une fois que l’agrafe/la pointe a pénétré complètement, relâchez la gâchette Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (5) et dégagez le nez de l’agrafeuse (1) de la pièce.