# Magazin bestücken (siehe Bilder A1−A3)

- Verwenden Sie nur original Bosch-Zubehör. Die Präzisionsteile des Tackers wie Magazin, Stößel und Schusskanal sind auf Klammern und Nägel von Bosch abgestimmt. Andere Hersteller verwenden andere Stahlqualitäten und Abmessungen.

Am Sichtfenster der Nachfüllanzeige (23) sehen Sie, ob sich noch Klammern bzw. Nägel im Magazin befinden.

- Legen Sie das Elektrowerkzeug auf eine flache Oberfläche.
- Drücken Sie die Magazinentriegelung (13) und ziehen Sie dabei das Magazin (12) nach hinten heraus.
- Legen Sie den Klammerstreifen (20) bzw. den Nagelstreifen (21) ein.
  Hinweis: Achten Sie beim Einlegen von Nägeln bzw. Klammern auf die unterschiedlichen Einlegepositionen (siehe Bilder A2–A3). Nägel werden im Magazin an der unteren Kante angelegt (siehe Bild A2). Klammern werden im Magazin an der oberen Kante angelegt (siehe Bild A3). Schieben Sie die Nägel bzw. Klammern nach dem Einlegen im Magazin ganz nach vorne. Beachten Sie die Markierung.
- Schieben Sie das Magazin (12) zurück, bis es einrastet.

- Wenden Sie beim Öffnen, Bestücken und Schließen des Magazins keine Gewalt an.